LST_start:
0001	B					;******************************************************* 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1
0002	B					;单    位:深圳市波领电子有限公司     (2022)            *  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:2
0003	B					;                                                      * 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:3
0004	B					;文件名称:	BL08P150							   	   * 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:4
0005	B					;摘    要:  CAR                            			   * 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:5
0006	B					;                                                      * 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:6
0007	B					;当期版本:	V1.0                                       * 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:7
0008	B					;作    者:  XUXL                           		       * 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:8
0009	B					;开始日期:  2022.9.22                                  * 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:9
0010	B					;完成日期:                                             * 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:10
0011	B					;                                                      * 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:11
0012	B					;先前版本:                                             *	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:12
0013	B					;作    者:                                             * 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:13
0014	B					;创始日期:                                             * 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:14
0015	B					;******************************************************* 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:15
0016	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:16
0017	B					;******************************************************* 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:17
0018	B					;files include 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:18
0019	B					#include "BL08P150.inc" 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:19
0020	B					  	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:1
0021	B					INDF	EQU		000H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:2
0022	B					TMR0	EQU		001H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:3
0023	B					PCL		EQU		002H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:4
0024	B					STATUS	EQU		003H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:5
0025	B						#define		CARRY               STATUS,0 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:6
0026	B						#define		C	                STATUS,0 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:7
0027	B						#define		DC                  STATUS,1 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:8
0028	B						#define		Z                   STATUS,2 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:9
0029	B						#define		ZERO                STATUS,2 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:10
0030	B						#define		NPD                 STATUS,3 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:11
0031	B						#define		NTO                 STATUS,4 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:12
0032	B						#define		RP0                 STATUS,5 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:13
0033	B						#define		RP1                 STATUS,6 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:14
0034	B						#define		RST                 STATUS,7 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:15
0035	B						#define		IRP                 STATUS,7 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:16
0036	B						 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:17
0037	B					FSR		EQU		004H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:18
0038	B						#define		FSR_7               FSR,7 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:19
0039	B						 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:20
0040	B					PORTA	EQU		005H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:21
0041	B					PA		EQU		005H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:22
0042	B					RA		EQU		005H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:23
0043	B						#define		FPA0                PORTA,0 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:24
0044	B						#define		FPA1                PORTA,1 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:25
0045	B						#define		FPA2                PORTA,2 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:26
0046	B						#define		FPA3                PORTA,3 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:27
0047	B						#define		FPA4                PORTA,4 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:28
0048	B						#define		FPA5                PORTA,5 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:29
0049	B						#define		FPA6                PORTA,6 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:30
0050	B						#define		FPA7                PORTA,7 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:31
0051	B						 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:32
0052	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:33
0053	B					PORTB	EQU		006H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:34
0054	B					PB		EQU		006H      	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:35
0055	B					RB		EQU		006H  	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:36
0056	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:37
0057	B						#define		 PB0                PORTB,0 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:38
0058	B						#define		 PB1                PORTB,1 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:39
0059	B						#define		 PB2                PORTB,2 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:40
0060	B						#define		 PB3                PORTB,3 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:41
0061	B						#define		 PB4                PORTB,4 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:42
0062	B						#define		 PB5                PORTB,5 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:43
0063	B						#define		 PB6                PORTB,6 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:44
0064	B						#define		 PB7                PORTB,7 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:45
0065	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:46
0066	B						#define		FPB0                PORTB,0 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:47
0067	B						#define		FPB1                PORTB,1 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:48
0068	B						#define		FPB2                PORTB,2 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:49
0069	B						#define		FPB3                PORTB,3 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:50
0070	B						#define		FPB4                PORTB,4 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:51
0071	B						#define		FPB5                PORTB,5 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:52
0072	B						#define		FPB6                PORTB,6 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:53
0073	B						#define		FPB7                PORTB,7 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:54
0074	B						   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:55
0075	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:56
0076	B					SRAM	EQU		007H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:57
0077	B					       	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:58
0078	B					;*****************************************************   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:59
0079	B					PCHBUF	EQU		0AH    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:60
0080	B					#define 	PCLATH 	PCHBUF 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:61
0081	B					  	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:62
0082	B					INTEN	EQU		0BH     	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:63
0083	B						#define		FT0IE		INTEN,0    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:64
0084	B						#define		FPBIE		INTEN,1    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:65
0085	B						#define		FINTIE		INTEN,2    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:66
0086	B						#define		FTC0IE		INTEN,3    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:67
0087	B						    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:68
0088	B						#define		FTP0IE		INTEN,4    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:69
0089	B						#define		FINT1IE		INTEN,5      	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:70
0090	B						#define		FGIE		INTEN,7    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:71
0091	B						    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:72
0092	B					INTFLAG	EQU		0CH  	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:73
0093	B						#define		FT0IF		INTFLAG,0    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:74
0094	B						#define		FPBIF		INTFLAG,1    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:75
0095	B						#define		FINTIF		INTFLAG,2    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:76
0096	B						#define		FTC0IF		INTFLAG,3    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:77
0097	B						    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:78
0098	B						#define		FTP0IF		INTFLAG,4    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:79
0099	B						#define		FINT1IF		INTFLAG,5  	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:80
0100	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:81
0101	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:82
0102	B					INTFLAG1	EQU		0DH 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:83
0103	B						#define		FTKINTF		INTFLAG1,0 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:84
0104	B						#define		FCOMINTF	INTFLAG1,1 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:85
0105	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:86
0106	B					PDCON	EQU		0EH 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:87
0107	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:88
0108	B					ODCON	EQU		0FH 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:89
0109	B					;*****************************************************  	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:90
0110	B					PHCON	EQU		010H       	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:91
0111	B					TC0L	EQU		011H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:92
0112	B					TC0M	EQU		012H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:93
0113	B						#define		FPWM0		TC0M,0    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:94
0114	B						#define		FBUZ		TC0M,1    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:95
0115	B						#define		FT16SEL		TC0M,2    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:96
0116	B						#define		FTCCKS		TC0M,3   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:97
0117	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:98
0118	B						#define		FTC0S0		TC0M,4    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:99
0119	B						#define		FTC0S1		TC0M,5    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:100
0120	B						#define		FTC0S2		TC0M,6    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:101
0121	B						#define		FTC0TR		TC0M,7  	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:102
0122	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:103
0123	B					TC0R	EQU		013H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:104
0124	B					TC0H	EQU		014H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:105
0125	B					TC0D1	EQU		015H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:106
0126	B					TC0D2	EQU		016H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:107
0127	B					PWMCON	EQU		017H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:108
0128	B						#define		FPWM1EN               PWMCON,0 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:109
0129	B						#define		FPWM2EN               PWMCON,1 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:110
0130	B						#define		FPWM1S                PWMCON,2 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:111
0131	B						#define		FPWM2S                PWMCON,3 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:112
0132	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:113
0133	B						#define		FPWM1XR0              PWMCON,4 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:114
0134	B						#define		FPWM1XR1              PWMCON,5 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:115
0135	B						#define		FPWM2XR0              PWMCON,6 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:116
0136	B						#define		FPWM2XR1              PWMCON,7 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:117
0137	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:118
0138	B					   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:119
0139	B					;*****************************************************   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:120
0140	B					;BANK1-定义    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:121
0141	B					;*****************************************************   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:122
0142	B					OPTION_REG	EQU		081H	 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:123
0143	B					//#define 	OPTION 	OPTION_REG 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:124
0144	B						#define 	FPS0               OPTION_REG,0 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:125
0145	B						#define 	FPS1               OPTION_REG,1 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:126
0146	B						#define 	FPS2               OPTION_REG,2 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:127
0147	B						#define 	FSA                OPTION_REG,3 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:128
0148	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:129
0149	B						#define 	FT0SE              OPTION_REG,4 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:130
0150	B						#define 	FT0CS              OPTION_REG,5 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:131
0151	B						#define 	FINTEDG            OPTION_REG,6 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:132
0152	B						#define 	FINTEDG1           OPTION_REG,7 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:133
0153	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:134
0154	B					TRISA	EQU		085H  	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:135
0155	B					#define 	IOSTA	TRISA 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:136
0156	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:137
0157	B					TRISB	EQU		086H   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:138
0158	B					#define 	IOSTB	TRISB 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:139
0159	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:140
0160	B					INTEN1	EQU		08DH 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:141
0161	B						#define 	FTKINTEN		INTEN1,0 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:142
0162	B						#define 	FCOMINTEN		INTEN1,1 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:143
0163	B						 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:144
0164	B					PCON	EQU		08EH    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:145
0165	B						#define 	FLVDTE		PCON,5 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:146
0166	B						#define 	FEIS		PCON,6 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:147
0167	B						#define 	FWDTE		PCON,7 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:148
0168	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:149
0169	B					WUCON	EQU		08FH   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:150
0170	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:151
0171	B					;*****************************************************  	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:152
0172	B					PAIC0		EQU		090H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:153
0173	B					PBIC0		EQU		091H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:154
0174	B					PAHCON		EQU		092H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:155
0175	B					PADCON		EQU		093H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:156
0176	B						#define		FPADC4		PADCON,4 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:157
0177	B						#define		FPADC5		PADCON,5 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:158
0178	B						 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:159
0179	B					OSCM		EQU		094H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:160
0180	B						#define		FCLKMD		OSCM,0    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:161
0181	B						#define		FSTPHX		OSCM,1    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:162
0182	B						#define		FXTSEL		OSCM,2    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:163
0183	B						#define		FSLCON		OSCM,3    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:164
0184	B						    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:165
0185	B						#define		FSLT0CON	OSCM,4    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:166
0186	B						#define		FGREENEN	OSCM,5    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:167
0187	B						#define		FWAKEMODE	OSCM,6    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:168
0188	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:169
0189	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:170
0190	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:171
0191	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:172
0192	B					;*****************************************************   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:173
0193	B					;BANK2-定义    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:174
0194	B					;***************************************************** 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:175
0195	B					EEADRL		EQU		010DH 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:176
0196	B					#define		EEADR	EEADRL 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:177
0197	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:178
0198	B					EEDATL		EQU		010EH 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:179
0199	B					EEADRH		EQU		010FH 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:180
0200	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:181
0201	B					EECON1		EQU		0110H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:182
0202	B					#define		EECON	EECON1 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:183
0203	B						#define		FREADEE		EECON1,0 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:184
0204	B						#define		FPROGEE		EECON1,1 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:185
0205	B						#define		FERASEEE	EECON1,2 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:186
0206	B						#define		FERSALLEE	EECON1,3 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:187
0207	B						#define		FTIMEEE		EECON1,6 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:188
0208	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:189
0209	B					PWM0EN		EQU		0111H   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:190
0210	B						#define		FPWM0EN		PWM0EN,0    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:191
0211	B						#define		FPWM0OEN	PWM0EN,1    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:192
0212	B						#define		FPWM01OEN	PWM0EN,2    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:193
0213	B						#define		FPWM0M		PWM0EN,3    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:194
0214	B						    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:195
0215	B						#define		FPWM1OEN	PWM0EN,4    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:196
0216	B						#define		FTPSEL8		PWM0EN,5   	    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:197
0217	B						#define		FTPEN		PWM0EN,7   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:198
0218	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:199
0219	B					PWM0C		EQU		0112H   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:200
0220	B					   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:201
0221	B					PWM0TL		EQU		0113H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:202
0222	B					PWM0TH		EQU		0114H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:203
0223	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:204
0224	B					PWM0PL		EQU		0115H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:205
0225	B					PWM0PH		EQU		0116H 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:206
0226	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:207
0227	B					PWM0DL		EQU		0117H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:208
0228	B					PWM0DH		EQU		0118H   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:209
0229	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:210
0230	B					PWM0DTL		EQU		0119H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:211
0231	B					PWM0DTH		EQU		011AH    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:212
0232	B					PWMPSCON	EQU		011BH    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:213
0233	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:214
0234	B					PWM1DL		EQU		011CH    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:215
0235	B					PWM1DH		EQU		011DH 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:216
0236	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:217
0237	B					;*****************************************************   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:218
0238	B					;BANK3-定义    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:219
0239	B					;*****************************************************    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:220
0240	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:221
0241	B					FLCON1		EQU		018EH    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:222
0242	B					FLCON2		EQU		018FH    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:223
0243	B					FLADRH		EQU		0190H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:224
0244	B					FLADRL		EQU		0191H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:225
0245	B					FLDATH		EQU		0192H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:226
0246	B					FLDATL		EQU		0193H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:227
0247	B					FLerrf		EQU		0194H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:228
0248	B					#define		FLEF	FLerrf 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:229
0249	B					        	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:230
0250	B					TKC0		EQU		0195H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:231
0251	B						#define		FTKPS0		TKC0,0    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:232
0252	B						#define		FTKPS1		TKC0,1    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:233
0253	B						#define		FTKPS2		TKC0,2    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:234
0254	B						#define		FTKPS3		TKC0,3    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:235
0255	B						    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:236
0256	B						#define		FCVS		TKC0,4    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:237
0257	B						;#define	FTKPS1		TKC0,5    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:238
0258	B						#define		FTKST		TKC0,6	    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:239
0259	B						#define		FTKEN		TKC0,7  	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:240
0260	B						 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:241
0261	B					TK16DH		EQU		0196H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:242
0262	B					TK16DL		EQU		0197H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:243
0263	B					TKC1		EQU		0198H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:244
0264	B					TKC2		EQU		0199H    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:245
0265	B					TKC3		EQU		019AH    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:246
0266	B					TKSTA		EQU		019BH    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:247
0267	B						#define		FSACMPO		TKSTA,1    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:248
0268	B						#define		FACMPO		TKSTA,2    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:249
0269	B						#define		FDCMPO		TKSTA,3    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:250
0270	B					   	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:251
0271	B						#define		FTMOUT		TKSTA,7    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:252
0272	B						 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:253
0273	B					TKPDH		EQU		019CH       	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:254
0274	B					TKPDL		EQU		019DH    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:255
0275	B					CMPCON		EQU		019EH    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:256
0276	B					#define		CMPC	CMPCON 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:257
0277	B						#define		FCOPOL               CMPCON,1; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:258
0278	B						#define		FCVEN                CMPCON,2; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:259
0279	B						#define		FCPEN                CMPCON,3; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:260
0280	B						#define		FCODEB               CMPCON,4; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:261
0281	B						#define		FFTCKS               CMPCON,5; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:262
0282	B						#define		FCMPIF               CMPCON,6; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:263
0283	B						#define		FCMPEN               CMPCON,7; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:264
0284	B						 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:265
0285	B					CMPM		EQU		019FH    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:266
0286	B						#define		FVRS0                CMPM,0; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:267
0287	B						#define		FVRS1                CMPM,1; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:268
0288	B						#define		FVRS2                CMPM,2; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:269
0289	B						#define		FVRS3                CMPM,3; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:270
0290	B						#define		FXRVSEL              CMPM,4; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:271
0291	B						#define		FCPINS0              CMPM,5; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:272
0292	B						#define		FCPINS1              CMPM,6; 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:273
0293	B					              	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:274
0294	B						 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:275
0295	B					      	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:276
0296	B					;*****************************************************    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:277
0297	B					;PIN-DEFINE    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:278
0298	B					;****************************************************    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:279
0299	B					;	    PA0	-1	14- PA1	                    *    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:280
0300	B					;	    PB7	-2	13- PA2	                    *    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:281
0301	B					;	    PB6	-3	12- PA3	                    *    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:282
0302	B					;	    VDD -4	11- VSS	                    *    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:283
0303	B					;	    PB5	-5	10- PB0	                    *    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:284
0304	B					;	    PB4	-6	9 - PB1	                    *    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:285
0305	B					;	    PB3	-7	8 - PB2	                    *    	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:286
0306	B					;****************************************************       	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:287
0307	B					 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:288
0308	B						 	;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:289
0309	B						;contain:E:\桌面\BoLing-IDE_V2.1.1.1\asm_inc\BL08P150.inc:290
0310	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:20
0311	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:21
0312	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:22
0313	B					A       EQU     00H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:23
0314	B					R       EQU     01H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:24
0315	B					; BL08P150 DEFINE	REG 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:25
0316	B					BANK0_20H			EQU		40H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:26
0317	B					STATUS_BUF			EQU		41H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:27
0318	B					ACC_BUF				EQU		42H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:28
0319	B					Rf_buf				EQU		43H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:29
0320	B					Tmp_buf				EQU		44H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:30
0321	B					Rf_data				EQU		45H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:31
0322	B					Rf_lenth			EQU		46H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:32
0323	B					Init_rf_count		EQU		47H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:33
0324	B					delay_us_data		EQU		48H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:34
0325	B					delay_ms_data		EQU		49H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:35
0326	B					;/*******key***** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:36
0327	B					key_debounce		EQU		4aH 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:37
0328	B					key_cnt				EQU		4bH 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:38
0329	B					key_buffer			EQU		4cH 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:39
0330	B					key_code			EQU		4dH 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:40
0331	B					key_temp			EQU		4eH 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:41
0332	B					;/*******key***** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:42
0333	B					rf_mode				EQU		4fH 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:43
0334	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:44
0335	B					flag				EQU		50H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:45
0336	B					#define		b_key_flag	flag,0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:46
0337	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:47
0338	B					sleep_cnt			EQU		51H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:48
0339	B					TC0_Mode			EQU		52H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:49
0340	B					delay_1ms			EQU		53H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:50
0341	B					delay_100ms			EQU		54H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:51
0342	B					no_key_delay		EQU		55H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:52
0343	B					channel_cnt			EQU		56H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:53
0344	B					rf_change_chn_delay	EQU		57H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:54
0345	B					rf_sleep_cnt		EQU		58H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:55
0346	B					rf_reset_cnt		EQU		59H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:56
0347	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:57
0348	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:58
0349	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:59
0350	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:60
0351	B					;DELAY_US			EQU		73H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:61
0352	B					Rf_data_buf1		EQU		70H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:62
0353	B					Rf_data_buf2		EQU		71H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:63
0354	B					Rf_data_buf3		EQU		72H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:64
0355	B					Rf_data_buf4		EQU		73H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:65
0356	B					Rf_data_buf5		EQU		74H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:66
0357	B					Rf_data_buf6		EQU		75H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:67
0358	B					Rf_data_buf7		EQU		76H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:68
0359	B					Rf_data_buf8		EQU		77H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:69
0360	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:70
0361	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:71
0362	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:72
0363	B					rf_rollcode1		EQU		7dH 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:73
0364	B					rf_rollcode2		EQU		7eH 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:74
0365	B					rf_rollcode3		EQU		7fH 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:75
0366	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:76
0367	B					csn_low		macro 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:77
0368	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:80
0369	B					csn_high	macro 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:81
0370	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:84
0371	B					sck_low		macro 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:85
0372	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:88
0373	B					sck_high	macro 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:89
0374	B								 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:92
0375	B					mosi_low	macro 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:93
0376	B								 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:96
0377	B					mosi_high	macro 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:97
0378	B								 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:100
0379	B					into_bank1	macro			 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:101
0380	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:104
0381	B					into_bank0	macro			 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:105
0382	B								 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:108
0383	B					mosi_output	macro 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:109
0384	B								 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:112
0385	B					mosi_input	macro 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:113
0386	B								 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:116
0387	B								 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:117
0388	B					#define		READMOSI	PORTB,4 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:118
0389	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:119
0390	B					#define		rf_rx_mode			1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:120
0391	B					#define		rf_tx_mode			2 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:121
0392	B					#define		rf_carrier_mode		3 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:122
0393	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:123
0394	B					#define		KEY1		PB.1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:124
0395	B					#define		KEY2		PB.2 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:125
0396	B					#define		KEY3		PB.3 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:126
0397	B					#define		KEY4		PB.4 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:127
0398	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:128
0399	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:129
0400	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:130
0401	B					;/函数入口地址 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:131
0402	B						ORG		00H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:132
0403	I	[0000]	186d		GOTO	INITIAL 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:133
0404	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:134
0405	B					;/中断入口地址 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:135
0406	B						ORG		04H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:136
0407	I	[0004]	1813		GOTO 	INT_PRO 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:137
0408	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:138
0409	B					;*********************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:139
0410	B						ORG		010H	;滚动码ROM起始地址 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:140
0411	B					;*********************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:141
0412	L	[0010]			ADDR_ROLLING_L: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:142
0413	I	[0010]	3c10		RETIA	010H		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:143
0414	L	[0011]			ADDR_ROLLING_M: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:144
0415	I	[0011]	3c11		RETIA	011H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:145
0416	L	[0012]			ADDR_ROLLING_H: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:146
0417	I	[0012]	3c12		RETIA	012H		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:147
0418	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:148
0419	L	[0013]			INT_PRO:	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:149
0420	I	[0013]	00c2		MOVAR	ACC_BUF			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:150
0421	I	[0014]	0d03		SWAPR	STATUS,0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:151
0422	I	[0015]	00c1		MOVAR	STATUS_BUF		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:152
0423	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:153
0424	B					//************user code ***************	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:154
0425	I	[0016]	218c		BTRSS	FTC0IF 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:155
0426	I	[0017]	182e		GOTO	INT_BACK 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:156
0427	I	[0018]	2d8c		BCR		FTC0IF   	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:157
0428	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:158
0429	I	[0019]	0353	 	movr    delay_1ms,0	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:159
0430	I	[001a]	2503		btrsc 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:160
0431	I	[001b]	181d		goto	int_next 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:161
0432	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:162
0433	I	[001c]	06d3		decr 	delay_1ms,1	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:163
0434	L	[001d]			int_next: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:164
0435	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:165
0436	I	[001d]	0355	 	movr    no_key_delay,0	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:166
0437	I	[001e]	2503		btrsc 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:167
0438	I	[001f]	1821		goto	int_next1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:168
0439	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:169
0440	I	[0020]	06d5		decr 	no_key_delay,1	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:170
0441	L	[0021]			int_next1: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:171
0442	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:172
0443	I	[0021]	0358		movr    rf_sleep_cnt,0	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:173
0444	I	[0022]	2503		btrsc 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:174
0445	I	[0023]	1825		goto	int_next2 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:175
0446	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:176
0447	I	[0024]	06d8		decr 	rf_sleep_cnt,1	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:177
0448	L	[0025]			int_next2: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:178
0449	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:179
0450	I	[0025]	0359	 	movr    rf_reset_cnt,0	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:180
0451	I	[0026]	2503		btrsc 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:181
0452	I	[0027]	1829		goto	int_next3	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:182
0453	I	[0028]	06d9		decr 	rf_reset_cnt,1	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:183
0454	L	[0029]			int_next3: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:184
0455	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:185
0456	I	[0029]	07d4		DECRSZ	delay_100ms,1	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:186
0457	I	[002a]	182e		GOTO	INT_BACK	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:187
0458	B						;;100ms 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:188
0459	I	[002b]	3264		movia	100 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:189
0460	I	[002c]	00d4		movar 	delay_100ms 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:190
0461	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:191
0462	I	[002d]	06d1		decr 	sleep_cnt,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:192
0463	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:193
0464	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:194
0465	L	[002e]			INT_BACK:	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:195
0466	I	[002e]	0d41		SWAPR	STATUS_BUF,0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:196
0467	I	[002f]	0083		MOVAR	STATUS 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:197
0468	I	[0030]	0dc2		SWAPR	ACC_BUF,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:198
0469	I	[0031]	0d42		SWAPR	ACC_BUF,0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:199
0470	I	[0032]	007e		RETFIE		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:200
0471	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:201
0472	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:202
0473	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:203
0474	B					;/程序开始 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:204
0475	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:205
0476	B					;函数名：GPIO_init 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:206
0477	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:207
0478	L	[0033]			GPIO_init: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:208
0479	I	[0033]	2a83		BSR		STATUS,5		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:209
0480	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:210
0481	B						;OPTION_REG(BANK1)		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:211
0482	I	[0034]	3200		MOVIA	0000H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:212
0483	I	[0035]	0081		MOVAR	OPTION_REG		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:213
0484	B											;/bit0~2:  	 PS2~PS0 预分频比率选择位 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:214
0485	B														;PS2~PS0 	WDT比率  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:215
0486	B														;0 0 0		1:1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:216
0487	B														;0 0 1		1:2  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:217
0488	B														;0 1 0		1:4  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:218
0489	B														;0 1 1		1:8  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:219
0490	B														;1 0 0		1:16  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:220
0491	B														;1 0 1		1:32  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:221
0492	B														;1 1 0		1:64 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:222
0493	B														;1 1 1		1:128 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:223
0494	B											;/bit6:	INTEDG：外部中断触发方式选择位（PB0） 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:224
0495	B											;/bit7:	INT1EDG：外部中断 1 触发方式选择位（PB1） 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:225
0496	B											 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:226
0497	B						;/PCON(BANK1)(芯片控制寄存器) 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:227
0498	I	[0036]	32a0		MOVIA	0A0H			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:228
0499	I	[0037]	008e		MOVAR	PCON			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:229
0500	B										    ;/5bit:WDT	看门狗定时器使能位 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:230
0501	B											;/6bit:EIS: IOB0/INT引脚定义位 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:231
0502	B											;/7bit:LVDT	低电压复位使能位 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:232
0503	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:233
0504	B						;TRISB(BANK1)(I/O口PB控制寄存器) 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:234
0505	I	[0038]	320e		MOVIA	0eH				;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:235
0506	B					//	MOVIA	00H			;--00 0000 		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:236
0507	I	[0039]	0086		MOVAR	TRISB			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:237
0508	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:238
0509	B						;PBIC0(BANK1)(PB口驱动选择寄存器)		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:239
0510	I	[003a]	3200		MOVIA	00H				;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:240
0511	I	[003b]	0091		MOVAR	PBIC0			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:241
0512	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:242
0513	B						;WUCON(BANK1)(PORB输入状态变化中断/唤醒控制寄存器) 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:243
0514	I	[003c]	321e		MOVIA	1eH				;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:244
0515	I	[003d]	008f		MOVAR	WUCON			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:245
0516	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:246
0517	I	[003e]	2e83		BCR		STATUS,5		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:247
0518	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:248
0519	B						;PDCON(BANK0)(内部下拉控制寄存器) 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:249
0520	I	[003f]	32e1		MOVIA	0e1H			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:250
0521	I	[0040]	008e		MOVAR	PDCON			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:251
0522	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:252
0523	B						;ODCON(BANK0)(PB漏极开路控制寄存器) 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:253
0524	I	[0041]	3200		MOVIA	00H				;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:254
0525	I	[0042]	008f		MOVAR	ODCON			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:255
0526	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:256
0527	B						;PHCON(BANK0)(PB 内部上拉控制寄存器) 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:257
0528	I	[0043]	32e1		MOVIA	0e1H			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:258
0529	I	[0044]	0090		MOVAR	PHCON			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:259
0530	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:260
0531	I	[0045]	007c		RETURN 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:261
0532	B					;*********************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:262
0533	B					;函数名：TMR0_INIT 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:263
0534	B					;TMR0：定时器没有启动位一直运行中，分频可选，无自动装载 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:264
0535	B					;*********************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:265
0536	L	[0046]			TC0_INIT:	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:266
0537	I	[0046]	0352		MOVR	TC0_Mode,A	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:267
0538	I	[0047]	3a03		ANDIA	0x03 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:268
0539	I	[0048]	0582		ADDAR	PCL,R 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:269
0540	I	[0049]	1865		GOTO	TC0_Mode_8bit_Time 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:270
0541	I	[004a]	1859		GOTO	TC0_insideLow_8bit_Time 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:271
0542	I	[004b]	184d		GOTO	TC0_IRC_RTC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:272
0543	I	[004c]	1865		GOTO	TC0_Mode_8bit_Time 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:273
0544	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:274
0545	B					;*********************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:275
0546	B					;IRC&RTC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:276
0547	B					;若TC0使用RTC模式精准定时，则需将OSCM.2、OSCM.4置1，TC0M.3置0， 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:277
0548	B					;并且配置字时钟选择: IRC&RTC。 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:278
0549	B					;此时TC0时钟参与分频，Fcpu频率为32.768K/2，如选择Fcpu/2，则TC0时钟频率为（32.768K/2）/2。 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:279
0550	L	[004d]			TC0_IRC_RTC: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:280
0551	I	[004d]	3200		MOVIA	00H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:281
0552	I	[004e]	0091		MOVAR	TC0L		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:282
0553	B						 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:283
0554	I	[004f]	32a0		MOVIA	0A0H		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:284
0555	I	[0050]	0092		MOVAR	TC0M		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:285
0556	B										;Bit6~Bit4：TC0S[2:0]:TC0 分频选择位 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:286
0557	B										;Bit3：TCCKS:TC0 时钟信号控制位	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:287
0558	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:288
0559	I	[0051]	2a83		BSR		STATUS,5		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:289
0560	I	[0052]	3214		MOVIA	0x14		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:290
0561	I	[0053]	0094		MOVAR	OSCM	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:291
0562	B										//;Bit6：WAKEMODE：睡眠唤醒后系统时钟选择位;0=InsideLowRC,1=HighRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:292
0563	B										//;Bit5：GREENEN：绿色模式使能位		;0=GeneralMode，1=GreenMode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:293
0564	B										//;Bit4：SLT0CON：TC0低速时钟控制位(用于唤醒睡眠、绿色);0=HighRC,1=LowRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:294
0565	B										//;Bit3：SLCON：内外低速时钟控制位	;0=OpenLowRC,1=CloseLowRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:295
0566	B										//;Bit2：XTSEL：内外低速选择位		;0=InsideLowRC,1=OutSideLowRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:296
0567	B										//;Bit1：STPHX：内部高速振荡器控制位	;0=Work,1=Stop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:297
0568	B										//;Bit0：CLKMD：系统时钟模式控制位	;0=GeneralMode，1=LowMode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:298
0569	I	[0054]	2e83		BCR		STATUS,5		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:299
0570	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:300
0571	I	[0055]	2d8c		BCR		FTC0IF 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:301
0572	I	[0056]	298b		BSR		FTC0IE 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:302
0573	I	[0057]	2b8b		BSR		FGIE	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:303
0574	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:304
0575	I	[0058]	007c		RETURN 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:305
0576	B					;*********************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:306
0577	B					;TC0时钟源选择内部低速RC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:307
0578	L	[0059]			TC0_insideLow_8bit_Time: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:308
0579	I	[0059]	3200		MOVIA	00H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:309
0580	I	[005a]	0091		MOVAR	TC0L		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:310
0581	B						 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:311
0582	I	[005b]	32f0		MOVIA	0F0H		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:312
0583	I	[005c]	0092		MOVAR	TC0M		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:313
0584	B										;Bit6~Bit4：TC0S[2:0]:TC0 分频选择位 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:314
0585	B										;Bit3：TCCKS:TC0 时钟信号控制位	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:315
0586	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:316
0587	I	[005d]	2a83		BSR		STATUS,5		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:317
0588	I	[005e]	3210		MOVIA	0x10		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:318
0589	I	[005f]	0094		MOVAR	OSCM	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:319
0590	B										//;Bit6：WAKEMODE：睡眠唤醒后系统时钟选择位;0=InsideLowRC,1=HighRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:320
0591	B										//;Bit5：GREENEN：绿色模式使能位		;0=GeneralMode，1=GreenMode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:321
0592	B										//;Bit4：SLT0CON：TC0低速时钟控制位(用于唤醒睡眠、绿色);0=HighRC,1=LowRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:322
0593	B										//;Bit3：SLCON：内外低速时钟控制位	;0=OpenLowRC,1=CloseLowRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:323
0594	B										//;Bit2：XTSEL：内外低速选择位		;0=InsideLowRC,1=OutSideLowRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:324
0595	B										//;Bit1：STPHX：内部高速振荡器控制位	;0=Work,1=Stop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:325
0596	B										//;Bit0：CLKMD：系统时钟模式控制位	;0=GeneralMode，1=LowMode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:326
0597	I	[0060]	2e83		BCR		STATUS,5		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:327
0598	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:328
0599	I	[0061]	2d8c		BCR		FTC0IF 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:329
0600	I	[0062]	298b		BSR		FTC0IE 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:330
0601	I	[0063]	2b8b		BSR		FGIE	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:331
0602	I	[0064]	007c		RETURN	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:332
0603	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:333
0604	B					;*********************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:334
0605	B					;8bit-MODE 无自动装载功能 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:335
0606	B					;中断处理 需要重新赋初值 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:336
0607	B					;config:Fcpu 16M 8' 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:337
0608	B					;示例程序：100us 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:338
0609	L	[0065]			TC0_Mode_8bit_Time:	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:339
0610	I	[0065]	3200		MOVIA	00H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:340
0611	I	[0066]	0091		MOVAR	TC0L			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:341
0612	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:342
0613	I	[0067]	32b0		MOVIA	0B0H			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:343
0614	I	[0068]	0092		MOVAR	TC0M			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:344
0615	B											;Bit6~Bit4：TC0S[2:0]:TC0 分频选择位 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:345
0616	B											;Bit3：TCCKS:TC0 时钟信号控制位	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:346
0617	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:347
0618	I	[0069]	2d8c		BCR		FTC0IF 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:348
0619	I	[006a]	298b		BSR		FTC0IE 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:349
0620	I	[006b]	2b8b		BSR		FGIE	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:350
0621	I	[006c]	007c		RETURN 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:351
0622	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:352
0623	B					;============================================= 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:353
0624	B					;初始化 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:354
0625	B					;配置芯片各io口的输入输出状态 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:355
0626	B					;配置初始状态的io口高低电平 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:356
0627	B					;清寄存器 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:357
0628	B					;=============================================	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:358
0629	L	[006d]			INITIAL: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:359
0630	I	[006d]	1186		CALL	BANK0_RAM_CLR			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:360
0631	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:361
0632	I	[006e]	1033		CALL	GPIO_init	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:362
0633	I	[006f]	3200		MOVIA	0x00 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:363
0634	B					;	MOVIA	0x01 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:364
0635	B					;	MOVIA	0x02 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:365
0636	I	[0070]	00d2		MOVAR	TC0_Mode	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:366
0637	I	[0071]	1046		CALL	TC0_INIT 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:367
0638	I	[0072]	1242		CALL	init_rf  				;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:368
0639	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:369
0640	I	[0073]	1012		call	ADDR_ROLLING_H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:370
0641	I	[0074]	00ff		movar	rf_rollcode3	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:371
0642	I	[0075]	1011		call	ADDR_ROLLING_M 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:372
0643	I	[0076]	00fe		movar	rf_rollcode2 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:373
0644	I	[0077]	1010		call	ADDR_ROLLING_L 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:374
0645	I	[0078]	00fd		movar	rf_rollcode1	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:375
0646	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:376
0647	B					//	CALL	hs6220_carrier_mode ;/载波模式 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:377
0648	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:378
0649	I	[0079]	3202	    movia 	rf_tx_mode  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:379
0650	I	[007a]	00cf	    movar	rf_mode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:380
0651	B					     	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:381
0652	I	[007b]	2086	    btrss 	KEY1			 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:382
0653	I	[007c]	01cf	  	clrr	rf_mode  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:383
0654	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:384
0655	I	[007d]	24cf		btrsc 	rf_mode,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:385
0656	I	[007e]	1887		goto 	tx_mode_handle 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:386
0657	B					;	btrsc 	rf_mode,0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:387
0658	B					;	goto 	rx_mode_handle   	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:388
0659	L	[007f]			 carrier_mode_handle: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:389
0660	B					  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:390
0661	I	[007f]	12cc	 	CALL	hs6220_carrier_mode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:391
0662	B					 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:392
0663	L	[0080]			 carrier_mode_handle_loop: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:393
0664	B					  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:394
0665	I	[0080]	0002		CLRWDT						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:395
0666	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:396
0667	I	[0081]	1880	 	goto 	carrier_mode_handle_loop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:397
0668	B					 	      	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:398
0669	B					;	GOTO MAIN 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:399
0670	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:400
0671	B					;函数名：MAIN： 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:401
0672	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:402
0673	L	[0082]			MAIN: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:403
0674	I	[0082]	0002		CLRWDT						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:404
0675	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:405
0676	L	[0083]			LOOP: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:406
0677	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:407
0678	I	[0083]	0886		INCR		PB,1		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:408
0679	I	[0084]	320a		MOVIA		10 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:409
0680	I	[0085]	1197		CALL		DELAY_MS			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:410
0681	I	[0086]	1882		GOTO		MAIN 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:411
0682	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:412
0683	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:413
0684	B					;函数名：tx_mode_handle 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:414
0685	B					;功能：发射模式 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:415
0686	B					;*************************************************** 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:416
0687	L	[0087]			tx_mode_handle: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:417
0688	L	[0087]			pair_mode: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:418
0689	I	[0087]	11f8		call 	rf_ce_low	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:419
0690	I	[0088]	11f1		call	rf_rx_set 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:420
0691	I	[0089]	11fd		call 	rf_ce_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:421
0692	I	[008a]	116a		call	set_sleep_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:422
0693	I	[008b]	32c8		movia	200 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:423
0694	I	[008c]	00d1		movar	sleep_cnt	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:424
0695	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:425
0696	L	[008d]			pair_mode_loop: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:426
0697	I	[008d]	0002	 	CLRWDT						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:427
0698	I	[008e]	1118		call 	key_scan 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:428
0699	I	[008f]	113e		call 	sleep_handle	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:429
0700	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:430
0701	I	[0090]	0353	  	movr    delay_1ms,a	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:431
0702	I	[0091]	2103		btrss 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:432
0703	I	[0092]	18a8		goto	pair_mode_loop_next 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:433
0704	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:434
0705	I	[0093]	3201		movia	0x01 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:435
0706	I	[0094]	00d3		movar 	delay_1ms 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:436
0707	I	[0095]	110e		call	pair_change_chn 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:437
0708	I	[0096]	116d		call	reciverPack 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:438
0709	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:439
0710	I	[0097]	0370	  	movr    Rf_data_buf1,a	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:440
0711	I	[0098]	3ebb	  	subia	0xbb 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:441
0712	I	[0099]	2103		btrss 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:442
0713	I	[009a]	18a8		goto	pair_mode_loop_next 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:443
0714	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:444
0715	I	[009b]	0374	  	movr    Rf_data_buf5,a	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:445
0716	I	[009c]	3ecc	  	subia	0xcc 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:446
0717	I	[009d]	2103		btrss 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:447
0718	I	[009e]	18a8		goto	pair_mode_loop_next	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:448
0719	B						//收到对码数据 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:449
0720	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:450
0721	I	[009f]	0371		movr	Rf_data_buf2,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:451
0722	I	[00a0]	00fd		movar	rf_rollcode1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:452
0723	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:453
0724	I	[00a1]	0372		movr	Rf_data_buf3,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:454
0725	I	[00a2]	00fe		movar	rf_rollcode2	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:455
0726	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:456
0727	I	[00a3]	0373		movr	Rf_data_buf4,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:457
0728	I	[00a4]	00ff		movar	rf_rollcode3 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:458
0729	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:459
0730	I	[00a5]	32fa		movia	250 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:460
0731	I	[00a6]	00d5		movar   no_key_delay			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:461
0732	I	[00a7]	18c8		goto 	tx_mode_handle_loop1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:462
0733	L	[00a8]			pair_mode_loop_next:	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:463
0734	I	[00a8]	0358		movr    rf_sleep_cnt,a	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:464
0735	I	[00a9]	2103		btrss 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:465
0736	I	[00aa]	18bc		goto	rx_reset_check 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:466
0737	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:467
0738	I	[00ab]	11f8		call 	rf_ce_low	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:468
0739	I	[00ac]	11d8		call	flush_rx_fifo		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:469
0740	I	[00ad]	11dd		call	clear_rf_status 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:470
0741	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:471
0742	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:472
0743	I	[00ae]	32ae		movia	0xae 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:473
0744	I	[00af]	00c5		movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:474
0745	I	[00b0]	3223		movia	0x23 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:475
0746	I	[00b1]	11c7		call	rf_write_onebyte                     	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:476
0747	I	[00b2]	3202		movia   0x02    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:477
0748	I	[00b3]	1197		call	DELAY_MS 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:478
0749	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:479
0750	I	[00b4]	32ac		movia	0xac 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:480
0751	I	[00b5]	00c5		movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:481
0752	I	[00b6]	3223		movia	0x23 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:482
0753	I	[00b7]	11c7		call	rf_write_onebyte     	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:483
0754	I	[00b8]	3202		movia   0x02    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:484
0755	I	[00b9]	1197		call	DELAY_MS 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:485
0756	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:486
0757	I	[00ba]	3214		movia 	20 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:487
0758	I	[00bb]	00d8		movar	rf_sleep_cnt 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:488
0759	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:489
0760	L	[00bc]			rx_reset_check:		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:490
0761	I	[00bc]	0359		movr    rf_reset_cnt,a	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:491
0762	I	[00bd]	2103		btrss 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:492
0763	I	[00be]	188d		goto	pair_mode_loop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:493
0764	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:494
0765	I	[00bf]	1242		call	init_rf    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:495
0766	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:496
0767	I	[00c0]	11f8		call 	rf_ce_low	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:497
0768	I	[00c1]	11f1		call	rf_rx_set 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:498
0769	I	[00c2]	11fd		call 	rf_ce_high	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:499
0770	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:500
0771	I	[00c3]	3214		movia 	20 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:501
0772	I	[00c4]	00d8		movar	rf_sleep_cnt 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:502
0773	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:503
0774	I	[00c5]	32ff		movia 	255 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:504
0775	I	[00c6]	00d9		movar	rf_reset_cnt 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:505
0776	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:506
0777	I	[00c7]	188d		goto	pair_mode_loop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:507
0778	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:508
0779	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:509
0780	L	[00c8]			tx_mode_handle_loop1: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:510
0781	I	[00c8]	11f8		call 	rf_ce_low	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:511
0782	I	[00c9]	11ea		call	rf_tx_set 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:512
0783	I	[00ca]	11fd		call 	rf_ce_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:513
0784	I	[00cb]	116a		call	set_sleep_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:514
0785	L	[00cc]			 tx_mode_handle_loop: 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:515
0786	I	[00cc]	0002	 	CLRWDT						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:516
0787	I	[00cd]	1118		call 	key_scan 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:517
0788	I	[00ce]	113e		call 	sleep_handle	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:518
0789	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:519
0790	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:520
0791	I	[00cf]	0353	  	movr    delay_1ms,a	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:521
0792	I	[00d0]	2103		btrss 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:522
0793	I	[00d1]	18f3		goto	tx_mode_handle_exit 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:523
0794	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:524
0795	I	[00d2]	3201		movia	0x01 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:525
0796	I	[00d3]	00d3		movar 	delay_1ms 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:526
0797	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:527
0798	B					;	movia	0x05 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:528
0799	B					;	movar 	key_code 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:529
0800	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:530
0801	I	[00d4]	034d	 	movr    key_code,a	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:531
0802	I	[00d5]	2103		btrss 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:532
0803	I	[00d6]	18da		goto	tx_send_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:533
0804	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:534
0805	I	[00d7]	0355	 	movr    no_key_delay,a	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:535
0806	I	[00d8]	2503		btrsc 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:536
0807	I	[00d9]	18f3		goto	tx_mode_handle_exit	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:537
0808	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:538
0809	L	[00da]			tx_send_data:	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:539
0810	I	[00da]	11f8		call	rf_ce_low	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:540
0811	I	[00db]	10f4		call	rf_change_chn 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:541
0812	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:542
0813	I	[00dc]	11dd		call	clear_rf_status 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:543
0814	I	[00dd]	11d8		call	flush_rx_fifo 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:544
0815	I	[00de]	11d3		call	flush_tx_fifo 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:545
0816	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:546
0817	B						csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:547
0818	I	[00df]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:547
0819	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:547
0820	I	[00e0]	32b0		movia	0xb0							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:548
0821	I	[00e1]	11a5		call	spi_write_abyte	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:549
0822	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:550
0823	I	[00e2]	32aa		movia	0xaa 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:551
0824	I	[00e3]	00f0		movar	Rf_data_buf1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:552
0825	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:553
0826	I	[00e4]	037d		movr	rf_rollcode1,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:554
0827	I	[00e5]	00f1		movar	Rf_data_buf2 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:555
0828	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:556
0829	I	[00e6]	037e		movr	rf_rollcode2,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:557
0830	I	[00e7]	00f2		movar	Rf_data_buf3 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:558
0831	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:559
0832	I	[00e8]	037f		movr	rf_rollcode3,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:560
0833	I	[00e9]	00f3		movar	Rf_data_buf4	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:561
0834	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:562
0835	I	[00ea]	034d		movr	key_code,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:563
0836	I	[00eb]	00f4		movar	Rf_data_buf5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:564
0837	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:565
0838	I	[00ec]	034d		movr	key_code,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:566
0839	I	[00ed]	00f5		movar	Rf_data_buf6		     	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:567
0840	I	[00ee]	3206		movia	RF_LENGTH			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:568
0841	I	[00ef]	00c6		movar	Rf_lenth 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:569
0842	I	[00f0]	1218		call	write_rf_data_buf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:570
0843	B						csn_high	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:571
0844	I	[00f1]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:571
0845	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:571
0846	I	[00f2]	11fd		call	rf_ce_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:572
0847	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:573
0848	L	[00f3]			tx_mode_handle_exit:	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:574
0849	I	[00f3]	18cc	 	goto	tx_mode_handle_loop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:575
0850	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:576
0851	B					;函数名：rf_change_chn 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:577
0852	B					;功能：跳频 遥控器正常发码的时候每4ms跳频一次 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:578
0853	B					;*************************************************** 	 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:579
0854	L	[00f4]			rf_change_chn: 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:580
0855	I	[00f4]	08d7		incr	rf_change_chn_delay,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:581
0856	I	[00f5]	0357		movr 	rf_change_chn_delay,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:582
0857	I	[00f6]	3e04		subia	0x04 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:583
0858	I	[00f7]	2103		btrss	z 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:584
0859	I	[00f8]	190d		goto 	rf_change_chn_exit 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:585
0860	I	[00f9]	01d7		clrr	rf_change_chn_delay 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:586
0861	L	[00fa]			rf_change_chn1:	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:587
0862	I	[00fa]	08d6		incr	channel_cnt,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:588
0863	I	[00fb]	0356		movr 	channel_cnt,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:589
0864	I	[00fc]	3e01		subia	0x01 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:590
0865	I	[00fd]	2503		btrsc	z 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:591
0866	I	[00fe]	1906		goto 	RF_channel_1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:592
0867	I	[00ff]	0356		movr 	channel_cnt,a	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:593
0868	I	[0100]	3e02		subia	0x02 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:594
0869	I	[0101]	2503		btrsc	z 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:595
0870	I	[0102]	1908		goto 	RF_channel_2 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:596
0871	I	[0103]	01d6		clrr	channel_cnt 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:597
0872	B					;	subia	0x03 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:598
0873	B					;	btrss	z 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:599
0874	B					;	goto 	RF_channel_3 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:600
0875	L	[0104]			RF_channel_3: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:601
0876	I	[0104]	324b		movia	75 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:602
0877	I	[0105]	190a		goto	rf_change_chn_set 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:603
0878	L	[0106]			RF_channel_1: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:604
0879	I	[0106]	3205		movia	05 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:605
0880	I	[0107]	190a		goto	rf_change_chn_set	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:606
0881	L	[0108]			RF_channel_2: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:607
0882	I	[0108]	322d		movia	45 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:608
0883	I	[0109]	190a		goto	rf_change_chn_set	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:609
0884	L	[010a]			rf_change_chn_set: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:610
0885	B					;	movia	75 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:611
0886	I	[010a]	00c5		movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:612
0887	I	[010b]	3225		movia	0x25                              	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:613
0888	I	[010c]	11c7		call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:614
0889	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:615
0890	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:616
0891	L	[010d]			rf_change_chn_exit: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:617
0892	I	[010d]	007c		return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:618
0893	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:619
0894	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:620
0895	B					;函数名：rf_change_chn 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:621
0896	B					;功能：跳频 每13MS跳频一次 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:622
0897	B					;*************************************************** 	 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:623
0898	L	[010e]			pair_change_chn: 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:624
0899	I	[010e]	08d7		incr	rf_change_chn_delay,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:625
0900	I	[010f]	0357		movr 	rf_change_chn_delay,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:626
0901	I	[0110]	3e13		subia	0x13 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:627
0902	I	[0111]	2103		btrss	z 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:628
0903	I	[0112]	1917		goto 	pair_change_chn_exit 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:629
0904	I	[0113]	01d7		clrr	rf_change_chn_delay 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:630
0905	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:631
0906	I	[0114]	11f8		call 	rf_ce_low		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:632
0907	I	[0115]	10fa		call	rf_change_chn1		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:633
0908	I	[0116]	11fd		call 	rf_ce_high		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:634
0909	L	[0117]			pair_change_chn_exit: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:635
0910	I	[0117]	007c		return	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:636
0911	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:637
0912	B					;函数名：key_scan 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:638
0913	B					;功能：按键扫描 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:639
0914	B					;*************************************************** 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:640
0915	L	[0118]			 key_scan: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:641
0916	B					  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:642
0917	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:643
0918	B					 ;	movr	pb,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:644
0919	B					 ;	andia	0x1e 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:645
0920	B					 ;	xoria	0x1e 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:646
0921	B					 ;	movar 	key_temp 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:647
0922	I	[0118]	01ce	 	clrr	key_temp 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:648
0923	I	[0119]	2086	    btrss 	KEY1			 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:649
0924	I	[011a]	284e	  	bsr		key_temp,0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:650
0925	I	[011b]	0000		nop			 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:651
0926	I	[011c]	2106	    btrss 	KEY2			 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:652
0927	I	[011d]	28ce	  	bsr		key_temp,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:653
0928	I	[011e]	0000		nop		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:654
0929	I	[011f]	2186		btrss 	KEY3			 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:655
0930	I	[0120]	294e	  	bsr		key_temp,2 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:656
0931	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:657
0932	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:658
0933	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:659
0934	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:660
0935	B					;	call 	rf_ce_low	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:661
0936	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:662
0937	B					;	movia	0x27 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:663
0938	B					;	movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:664
0939	B					;	movia	0x3c									 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:665
0940	B					;	call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:666
0941	B					;	call 	rf_ce_high	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:667
0942	B					;	call	rf_ce_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:668
0943	B					;;;	call	rf_power_down	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:669
0944	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:670
0945	B						into_bank1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:671
0946	I	[0121]	2a83				bsr		STATUS,5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:671
0947	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:671
0948	B						mosi_input 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:672
0949	I	[0122]	2a06				bsr		TRISB,4 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:672
0950	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:672
0951	B						into_bank0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:673
0952	I	[0123]	2e83				bcr		STATUS,5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:673
0953	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:673
0954	I	[0124]	0000		nop		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:674
0955	I	[0125]	2206		btrss 	KEY4			 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:675
0956	I	[0126]	29ce	  	bsr		key_temp,3 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:676
0957	I	[0127]	0000		nop				 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:677
0958	B					 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:678
0959	I	[0128]	034e		movr	key_temp,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:679
0960	I	[0129]	0b4c		xorar	key_buffer,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:680
0961	I	[012a]	2103		btrss 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:681
0962	I	[012b]	1938		goto	updata_key_data  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:682
0963	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:683
0964	I	[012c]	2450		btrsc 	b_key_flag			 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:684
0965	I	[012d]	1937		goto 	exit_key_scan	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:685
0966	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:686
0967	I	[012e]	06cb		decr	key_cnt,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:687
0968	I	[012f]	034b		movr	key_cnt,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:688
0969	I	[0130]	2103		btrss 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:689
0970	I	[0131]	1937		goto	exit_key_scan	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:690
0971	I	[0132]	2850		bsr		b_key_flag 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:691
0972	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:692
0973	I	[0133]	034c		movr	key_buffer,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:693
0974	I	[0134]	00cd		movar	key_code 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:694
0975	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:695
0976	I	[0135]	32fa		movia	250 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:696
0977	I	[0136]	00d5		movar   no_key_delay			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:697
0978	L	[0137]			exit_key_scan:		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:698
0979	I	[0137]	007c		return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:699
0980	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:700
0981	L	[0138]			updata_key_data: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:701
0982	I	[0138]	034e		movr    key_temp,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:702
0983	I	[0139]	00cc		movar	key_buffer 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:703
0984	I	[013a]	2c50		bcr		b_key_flag 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:704
0985	I	[013b]	320a		movia	0x0a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:705
0986	I	[013c]	00cb		movar   key_cnt	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:706
0987	I	[013d]	007c	 	return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:707
0988	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:708
0989	B					;函数名：sleep_handle 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:709
0990	B					;功能：休眠 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:710
0991	B					;*************************************************** 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:711
0992	L	[013e]			 sleep_handle: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:712
0993	I	[013e]	034d		movr    key_code,a	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:713
0994	I	[013f]	2103		btrss 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:714
0995	I	[0140]	196a		goto	set_sleep_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:715
0996	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:716
0997	I	[0141]	0351		movr    sleep_cnt,a	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:717
0998	I	[0142]	2103		btrss 	z	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:718
0999	I	[0143]	1969		goto	exit_sleep_handle 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:719
1000	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:720
1001	I	[0144]	11f8		call	rf_ce_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:721
1002	I	[0145]	120d		call	rf_power_down	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:722
1003	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:723
1004	I	[0146]	3251		MOVIA	0x51 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:724
1005	I	[0147]	0091		MOVAR	TC0L		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:725
1006	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:726
1007	I	[0148]	3264		MOVIA	0x64 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:727
1008	B						;MOVIA	0x60 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:728
1009	I	[0149]	0092		MOVAR	TC0M		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:729
1010	B										;Bit6~Bit4：TC0S[2:0]:TC0 分频选择位 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:730
1011	B										;Bit3：TCCKS:TC0 时钟信号控制位 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:731
1012	B										;Bit2：T16SEL:8/16 位溢出位选择。仅当所有 PWMEN = 0 且 BUZ=0 时有效 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:732
1013	B										;Bit1：BUZ:BUZ 输出使能位 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:733
1014	B										;Bit0：PWM0:PWM0 使能位 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:734
1015	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:735
1016	I	[014a]	0002		CLRWDT	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:736
1017	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:737
1018	I	[014b]	2d8c		BCR		FTC0IF 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:738
1019	I	[014c]	298b		BSR		FTC0IE		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:739
1020	I	[014d]	2b92		BSR		FTC0TR		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:740
1021	I	[014e]	2f8b		BCR		FGIE 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:741
1022	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:742
1023	I	[014f]	2a83		BSR		RP0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:743
1024	I	[0150]	2f8e		BCR		FWDTE		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:744
1025	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:745
1026	I	[0151]	3253		MOVIA	0X53 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:746
1027	I	[0152]	0094		MOVAR	OSCM		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:747
1028	B										;Bit5：GREENEN：绿色模式使能位		;0=GeneralMode，1=GreenMode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:748
1029	B										;Bit4：SLT0CON：TC0低速时钟控制位(用于唤醒睡眠、绿色);0=HighRC,1=LowRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:749
1030	B										;Bit3：SLCON：内外低速时钟控制位	;0=OpenLowRC,1=CloseLowRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:750
1031	B										;Bit2：XTSEL：内外低速选择位		;0=InsideLowRC,1=OutSideLowRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:751
1032	B										;Bit1：STPHX：内部高速振荡器控制位	;0=Work,1=Stop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:752
1033	B										;Bit0：CLKMD：系统时钟模式控制位	;0=GeneralMode，1=LowMode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:753
1034	I	[0153]	2e83		BCR		RP0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:754
1035	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:755
1036	I	[0154]	0000		NOP 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:756
1037	I	[0155]	0006		SLEEP 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:757
1038	I	[0156]	0000		NOP 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:758
1039	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:759
1040	L	[0157]			Wait_TC0_Weak:	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:760
1041	I	[0157]	0002		CLRWDT 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:761
1042	I	[0158]	218c		BTRSS	FTC0IF 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:762
1043	I	[0159]	1957		GOTO	Wait_TC0_Weak 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:763
1044	I	[015a]	2d8c		BCR		FTC0IF 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:764
1045	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:765
1046	I	[015b]	0002		CLRWDT 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:766
1047	I	[015c]	2d8b		BCR		FTC0IE 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:767
1048	I	[015d]	2f92		BCR		FTC0TR 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:768
1049	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:769
1050	I	[015e]	2a83		BSR		RP0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:770
1051	I	[015f]	2b8e		BSR		FWDTE		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:771
1052	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:772
1053	I	[0160]	3240		MOVIA	0X40 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:773
1054	I	[0161]	0094		MOVAR	OSCM		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:774
1055	B										;Bit5：GREENEN：绿色模式使能位		;0=GeneralMode，1=GreenMode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:775
1056	B										;Bit4：SLT0CON：TC0低速时钟控制位(用于唤醒睡眠、绿色);0=HighRC,1=LowRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:776
1057	B										;Bit3：SLCON：内外低速时钟控制位	;0=OpenLowRC,1=CloseLowRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:777
1058	B										;Bit2：XTSEL：内外低速选择位		;0=InsideLowRC,1=OutSideLowRC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:778
1059	B										;Bit1：STPHX：内部高速振荡器控制位	;0=Work,1=Stop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:779
1060	B										;Bit0：CLKMD：系统时钟模式控制位	;0=GeneralMode，1=LowMode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:780
1061	I	[0162]	2e83		BCR		RP0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:781
1062	I	[0163]	1033		call 	GPIO_init 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:782
1063	I	[0164]	1046		CALL	TC0_INIT	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:783
1064	I	[0165]	1202		call	rf_power_up	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:784
1065	I	[0166]	11fd		call	rf_ce_high	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:785
1066	I	[0167]	321e		movia	30 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:786
1067	I	[0168]	00d1		movar	sleep_cnt		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:787
1068	L	[0169]			exit_sleep_handle:         	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:788
1069	I	[0169]	007c	 	return 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:789
1070	L	[016a]			set_sleep_data: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:790
1071	I	[016a]	321e		movia	30 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:791
1072	I	[016b]	00d1		movar	sleep_cnt	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:792
1073	I	[016c]	007c	 	return 	 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:793
1074	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:794
1075	B					;函数名：reciverPack 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:795
1076	B					;功能：接收RF数据 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:796
1077	B					;***************************************************	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:797
1078	L	[016d]			reciverPack: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:798
1079	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:799
1080	I	[016d]	01f0	 	clrr	Rf_data_buf1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:800
1081	I	[016e]	3207		movia	0x07                                    		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:801
1082	I	[016f]	11cd		call	rf_read_onebyte	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:802
1083	I	[0170]	2343		btrss	Rf_buf,6	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:803
1084	I	[0171]	007c		return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:804
1085	L	[0172]			reciverPack_a: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:805
1086	I	[0172]	11f8		call 	rf_ce_low	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:806
1087	B					 	csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:807
1088	I	[0173]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:807
1089	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:807
1090	I	[0174]	3260		movia	0x60                                    		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:808
1091	I	[0175]	11cd		call	rf_read_onebyte	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:809
1092	I	[0176]	0343		movr	Rf_buf,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:810
1093	I	[0177]	3406	    xoria   RF_LENGTH	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:811
1094	I	[0178]	2103	    btrss   z	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:812
1095	I	[0179]	1980	    goto    reciverPack_exit 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:813
1096	B					     	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:814
1097	B					 	csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:815
1098	I	[017a]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:815
1099	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:815
1100	I	[017b]	3261		movia	0x61							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:816
1101	I	[017c]	11a5		call	spi_write_abyte	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:817
1102	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:818
1103	I	[017d]	3206		movia	RF_LENGTH			;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:819
1104	I	[017e]	00c6		movar	Rf_lenth 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:820
1105	I	[017f]	1221		call	read_rf_data_buf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:821
1106	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:822
1107	B					         	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:823
1108	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:824
1109	L	[0180]			 reciverPack_exit: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:825
1110	I	[0180]	11dd	 	call	clear_rf_status 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:826
1111	I	[0181]	11d8		call	flush_rx_fifo 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:827
1112	I	[0182]	11d3		call	flush_tx_fifo 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:828
1113	B						csn_high	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:829
1114	I	[0183]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:829
1115	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:829
1116	I	[0184]	11fd		call 	rf_ce_high			 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:830
1117	I	[0185]	007c	 	return  	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:831
1118	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:832
1119	B					;函数名：BANK0_RAM_CLR 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:833
1120	B					;功能：清bank0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:834
1121	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:835
1122	L	[0186]			BANK0_RAM_CLR: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:836
1123	I	[0186]	323f		MOVIA	0X3F 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:837
1124	I	[0187]	00c0		MOVAR	40H 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:838
1125	I	[0188]	327f		MOVIA	0X7F 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:839
1126	I	[0189]	0084		MOVAR	FSR 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:840
1127	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:841
1128	L	[018a]			BANK0_RAM_CLR_LOOP:	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:842
1129	I	[018a]	0180		CLRR	INDF 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:843
1130	I	[018b]	0684		DECR	FSR,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:844
1131	I	[018c]	07c0		DECRSZ	40H,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:845
1132	I	[018d]	198a		GOTO	BANK0_RAM_CLR_LOOP	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:846
1133	I	[018e]	007c		RETURN 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:847
1134	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:848
1135	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:849
1136	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:850
1137	B					;*************************************************** 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:851
1138	B					;函数名：DELAY_US 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:852
1139	B					;传参：循环体调用次数 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:853
1140	B					;返回值： 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:854
1141	B					;功能：延时10个指令周期 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:855
1142	B					;引脚： 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:856
1143	B					;备注： 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:857
1144	B					;***************************************************	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:858
1145	L	[018f]			DELAY_US:		;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:859
1146	I	[018f]	00c8		MOVAR	delay_us_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:860
1147	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:861
1148	L	[0190]			DELAY_US_LOOP:	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:862
1149	I	[0190]	0002		CLRWDT					;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:863
1150	B					;	NOP					;1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:864
1151	I	[0191]	1992		GOTO	$+1				;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:865
1152	I	[0192]	1993		GOTO	$+1				;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:866
1153	I	[0193]	1994		GOTO	$+1				;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:867
1154	I	[0194]	07c8		DECRSZ	delay_us_data,1		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:868
1155	I	[0195]	1990		GOTO	DELAY_US_LOOP		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:869
1156	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:870
1157	I	[0196]	007c		RETURN					;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:871
1158	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:872
1159	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:873
1160	L	[0197]			DELAY_MS: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:874
1161	I	[0197]	00c9		MOVAR	delay_ms_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:875
1162	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:876
1163	L	[0198]			DELAY_MS_LOOP:	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:877
1164	I	[0198]	0002		CLRWDT					;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:878
1165	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:879
1166	I	[0199]	32c8		MOVIA		200 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:880
1167	I	[019a]	118f		CALL		DELAY_US		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:881
1168	I	[019b]	32c8		MOVIA		200 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:882
1169	I	[019c]	118f		CALL		DELAY_US    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:883
1170	I	[019d]	32c8		MOVIA		200 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:884
1171	I	[019e]	118f		CALL		DELAY_US		;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:885
1172	I	[019f]	32c8		MOVIA		200 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:886
1173	I	[01a0]	118f		CALL		DELAY_US    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:887
1174	I	[01a1]	07c9		DECRSZ	delay_ms_data,1	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:888
1175	I	[01a2]	1998		GOTO	DELAY_MS_LOOP	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:889
1176	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:890
1177	I	[01a3]	007c		RETURN			 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:891
1178	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:892
1179	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:893
1180	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:894
1181	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:895
1182	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:896
1183	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:897
1184	B					;init spi		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:898
1185	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:899
1186	L	[01a4]			spi_init:		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:900
1187	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:901
1188	I	[01a4]	007c			return		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:902
1189	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:903
1190	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:904
1191	B					;func_name spi_write_abyte		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:905
1192	B					;function: write a byte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:906
1193	B					;inputparameter: ACC put acc in Rf_buf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:907
1194	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:908
1195	L	[01a5]			spi_write_abyte: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:909
1196	I	[01a5]	00c3			movar	Rf_buf                  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:910
1197	I	[01a6]	3208			movia	8 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:911
1198	I	[01a7]	00c4			movar	Tmp_buf	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:912
1199	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:913
1200	B							into_bank1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:914
1201	I	[01a8]	2a83				bsr		STATUS,5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:914
1202	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:914
1203	B							mosi_output 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:915
1204	I	[01a9]	2e06				bcr		TRISB,4 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:915
1205	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:915
1206	B							into_bank0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:916
1207	I	[01aa]	2e83				bcr		STATUS,5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:916
1208	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:916
1209	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:917
1210	L	[01ab]			wrt8_loop:		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:918
1211	B							sck_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:919
1212	I	[01ab]	2c06				bcr		PB0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:919
1213	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:919
1214	I	[01ac]	27c3			btrsc	Rf_buf,7                	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:920
1215	B							mosi_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:921
1216	I	[01ad]	2a06				bsr		PB4 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:921
1217	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:921
1218	I	[01ae]	23c3			btrss	Rf_buf,7					;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:922
1219	B							mosi_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:923
1220	I	[01af]	2e06				bcr		PB4 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:923
1221	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:923
1222	B							sck_high	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:924
1223	I	[01b0]	2806				bsr		PB0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:924
1224	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:924
1225	I	[01b1]	0000			nop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:925
1226	I	[01b2]	0cc3			rlr		Rf_buf,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:926
1227	I	[01b3]	07c4			decrsz	Tmp_buf,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:927
1228	I	[01b4]	19ab			goto	wrt8_loop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:928
1229	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:929
1230	B							sck_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:930
1231	I	[01b5]	2c06				bcr		PB0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:930
1232	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:930
1233	B							mosi_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:931
1234	I	[01b6]	2e06				bcr		PB4 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:931
1235	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:931
1236	I	[01b7]	0000			nop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:932
1237	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:933
1238	I	[01b8]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:934
1239	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:935
1240	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:936
1241	B					;func_name spi_read_abyte	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:937
1242	B					;function: read a byte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:938
1243	B					;output parameter:Rf_buf	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:939
1244	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:940
1245	L	[01b9]			spi_read_abyte: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:941
1246	I	[01b9]	3208			movia	8 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:942
1247	I	[01ba]	00c4			movar	Tmp_buf	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:943
1248	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:944
1249	B							into_bank1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:945
1250	I	[01bb]	2a83				bsr		STATUS,5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:945
1251	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:945
1252	B							mosi_input 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:946
1253	I	[01bc]	2a06				bsr		TRISB,4 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:946
1254	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:946
1255	B							into_bank0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:947
1256	I	[01bd]	2e83				bcr		STATUS,5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:947
1257	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:947
1258	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:948
1259	L	[01be]			rad8_loop:		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:949
1260	I	[01be]	2c03			bcr		STATUS,0                     	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:950
1261	I	[01bf]	0cc3			rlr		Rf_buf,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:951
1262	B							sck_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:952
1263	I	[01c0]	2806				bsr		PB0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:952
1264	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:952
1265	I	[01c1]	2606			btrsc	READMOSI                	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:953
1266	I	[01c2]	2843			bsr		Rf_buf,0					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:954
1267	B							sck_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:955
1268	I	[01c3]	2c06				bcr		PB0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:955
1269	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:955
1270	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:956
1271	I	[01c4]	07c4			decrsz	Tmp_buf,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:957
1272	I	[01c5]	19be			goto	rad8_loop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:958
1273	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:959
1274	I	[01c6]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:960
1275	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:961
1276	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:962
1277	B					;func wirte data into reg 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:963
1278	B					;input parameter: ACC set reg  Rf_data set value	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:964
1279	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:965
1280	L	[01c7]			rf_write_onebyte: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:966
1281	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:967
1282	I	[01c7]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:967
1283	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:967
1284	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:968
1285	I	[01c8]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:969
1286	I	[01c9]	0345			movr	Rf_data,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:970
1287	I	[01ca]	11a5			call	spi_write_abyte  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:971
1288	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:972
1289	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:973
1290	I	[01cb]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:973
1291	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:973
1292	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:974
1293	I	[01cc]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:975
1294	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:976
1295	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:977
1296	B					;func: read one data from register 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:978
1297	B					;input parameteer:ACC set register 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:979
1298	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:980
1299	L	[01cd]			rf_read_onebyte: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:981
1300	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:982
1301	I	[01cd]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:982
1302	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:982
1303	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:983
1304	I	[01ce]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:984
1305	I	[01cf]	01c3			clrr	Rf_buf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:985
1306	I	[01d0]	11b9			call	spi_read_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:986
1307	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:987
1308	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:988
1309	I	[01d1]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:988
1310	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:988
1311	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:989
1312	I	[01d2]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:990
1313	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:991
1314	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:992
1315	B					;func name:flush_tx_fifo 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:993
1316	B					;func: flush TX fifo,used in TX mode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:994
1317	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:995
1318	L	[01d3]			flush_tx_fifo: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:996
1319	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:997
1320	I	[01d3]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:997
1321	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:997
1322	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:998
1323	I	[01d4]	32e1			movia	HS6220_FLUSH_TX 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:999
1324	I	[01d5]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1000
1325	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1001
1326	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1002
1327	I	[01d6]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1002
1328	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1002
1329	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1003
1330	I	[01d7]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1004
1331	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1005
1332	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1006
1333	B					;func name:flush_rx_fifo 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1007
1334	B					;func: flush rx fifo,uesd in RX mode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1008
1335	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1009
1336	L	[01d8]			flush_rx_fifo: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1010
1337	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1011
1338	I	[01d8]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1011
1339	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1011
1340	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1012
1341	I	[01d9]	32e2			movia	HS6220_FLUSH_RX 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1013
1342	I	[01da]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1014
1343	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1015
1344	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1016
1345	I	[01db]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1016
1346	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1016
1347	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1017
1348	I	[01dc]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1018
1349	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1019
1350	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1020
1351	B					;func name:clear_rf_status 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1021
1352	B					;func:clear rf status flag 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1022
1353	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1023
1354	L	[01dd]			clear_rf_status: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1024
1355	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1025
1356	I	[01dd]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1025
1357	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1025
1358	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1026
1359	I	[01de]	3227			movia	0x27                   	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1027
1360	I	[01df]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1028
1361	I	[01e0]	3270			movia 	0x70 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1029
1362	I	[01e1]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1030
1363	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1031
1364	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1032
1365	I	[01e2]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1032
1366	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1032
1367	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1033
1368	I	[01e3]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1034
1369	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1035
1370	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1036
1371	B					;function name:get_rf_status_flag 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1037
1372	B					;func: get rf status 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1038
1373	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1039
1374	L	[01e4]			get_rf_status_flag: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1040
1375	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1041
1376	I	[01e4]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1041
1377	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1041
1378	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1042
1379	I	[01e5]	3207			movia	0x07                   	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1043
1380	I	[01e6]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1044
1381	I	[01e7]	11b9			call	spi_read_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1045
1382	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1046
1383	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1047
1384	I	[01e8]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1047
1385	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1047
1386	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1048
1387	I	[01e9]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1049
1388	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1050
1389	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1051
1390	B					;function name: rf_tx_set 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1052
1391	B					;func: set tx mode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1053
1392	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1054
1393	L	[01ea]			rf_tx_set: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1055
1394	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1056
1395	I	[01ea]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1056
1396	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1056
1397	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1057
1398	I	[01eb]	3220			movia	0x20				  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1058
1399	I	[01ec]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1059
1400	I	[01ed]	32fa			movia	0xfa 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1060
1401	I	[01ee]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1061
1402	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1062
1403	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1063
1404	I	[01ef]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1063
1405	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1063
1406	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1064
1407	I	[01f0]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1065
1408	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1066
1409	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1067
1410	B					;function name: rf_rx_set 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1068
1411	B					;func: set rx mode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1069
1412	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1070
1413	L	[01f1]			rf_rx_set: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1071
1414	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1072
1415	I	[01f1]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1072
1416	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1072
1417	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1073
1418	I	[01f2]	3220			movia	0x20				  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1074
1419	I	[01f3]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1075
1420	I	[01f4]	32fb			movia	0xfb 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1076
1421	I	[01f5]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1077
1422	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1078
1423	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1079
1424	I	[01f6]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1079
1425	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1079
1426	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1080
1427	I	[01f7]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1081
1428	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1082
1429	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1083
1430	B					;function name: rf_ce_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1084
1431	B					;func: enable ce low	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1085
1432	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1086
1433	L	[01f8]			rf_ce_low: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1087
1434	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1088
1435	I	[01f8]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1088
1436	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1088
1437	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1089
1438	I	[01f9]	32d6			movia	HS6220_CMD_CE_LOW 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1090
1439	I	[01fa]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1091
1440	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1092
1441	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1093
1442	I	[01fb]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1093
1443	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1093
1444	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1094
1445	I	[01fc]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1095
1446	B						 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1096
1447	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1097
1448	B					;function name rf_ce_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1098
1449	B					;func: enable ce high	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1099
1450	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1100
1451	L	[01fd]			rf_ce_high: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1101
1452	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1102
1453	I	[01fd]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1102
1454	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1102
1455	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1103
1456	I	[01fe]	32d5			movia	HS6220_CMD_CE_HIGH 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1104
1457	I	[01ff]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1105
1458	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1106
1459	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1107
1460	I	[0200]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1107
1461	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1107
1462	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1108
1463	I	[0201]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1109
1464	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1110
1465	B					;function name rf_power_up 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1111
1466	B					;func: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1112
1467	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1113
1468	L	[0202]			rf_power_up: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1114
1469	B					       ;HS6220_BANK0_CONFIG  00h,fah   	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1115
1470	I	[0202]	32fa	 		movia	0xfa 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1116
1471	I	[0203]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1117
1472	I	[0204]	3220			movia	0x20 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1118
1473	I	[0205]	11c7			call	rf_write_onebyte     	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1119
1474	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1120
1475	I	[0206]	3201			movia	1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1121
1476	I	[0207]	1197			call	DELAY_MS 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1122
1477	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1123
1478	I	[0208]	32ac	 		movia	0xac 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1124
1479	I	[0209]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1125
1480	I	[020a]	3223			movia	0x23 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1126
1481	I	[020b]	11c7			call	rf_write_onebyte  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1127
1482	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1128
1483	I	[020c]	007c			return		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1129
1484	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1130
1485	B					;function name rf_power_down 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1131
1486	B					;func: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1132
1487	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;			 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1133
1488	L	[020d]			rf_power_down: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1134
1489	B					       ;HS6220_BANK0_CONFIG  00h,fah   	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1135
1490	I	[020d]	32a9	 		movia	0xa9 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1136
1491	I	[020e]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1137
1492	I	[020f]	3223			movia	0x23 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1138
1493	I	[0210]	11c7			call	rf_write_onebyte     	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1139
1494	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1140
1495	I	[0211]	3201			movia	1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1141
1496	I	[0212]	1197			call	DELAY_MS 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1142
1497	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1143
1498	I	[0213]	32f8	 		movia	0xf8 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1144
1499	I	[0214]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1145
1500	I	[0215]	3220			movia	0x20 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1146
1501	I	[0216]	11c7			call	rf_write_onebyte  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1147
1502	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1148
1503	I	[0217]	007c			return		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1149
1504	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1150
1505	B					;functioname write_rf_data_buf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1151
1506	B					;input parameter: ACC set data length 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1152
1507	B					;				  Rf_data_buf needed send data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1153
1508	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1154
1509	L	[0218]			write_rf_data_buf: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1155
1510	I	[0218]	00c6			movar	Rf_lenth 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1156
1511	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1157
1512	I	[0219]	3270			movia	RFDATAADDRESS                     	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1158
1513	I	[021a]	0084			movar	FSR 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1159
1514	L	[021b]			wr_data_loop: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1160
1515	I	[021b]	0300			movr	INDF,A		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1161
1516	I	[021c]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1162
1517	I	[021d]	0884			incr	FSR,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1163
1518	I	[021e]	07c6			decrsz	Rf_lenth,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1164
1519	I	[021f]	1a1b			goto	wr_data_loop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1165
1520	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1166
1521	I	[0220]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1167
1522	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1168
1523	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1169
1524	B					;function name read_rf_data_buf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1170
1525	B					;input parameter: acc set data length 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1171
1526	B					;output parameter: Rf_data_buf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1172
1527	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1173
1528	L	[0221]			read_rf_data_buf: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1174
1529	I	[0221]	00c6			movar	Rf_lenth 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1175
1530	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1176
1531	I	[0222]	3270			movia	RFDATAADDRESS 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1177
1532	I	[0223]	0084			movar	FSR 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1178
1533	L	[0224]			rd_data_loop: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1179
1534	I	[0224]	11b9			call	spi_read_abyte	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1180
1535	I	[0225]	0343			movr	Rf_buf,a 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1181
1536	I	[0226]	0080			movar	INDF 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1182
1537	I	[0227]	0884			incr	FSR,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1183
1538	I	[0228]	07c6			decrsz	Rf_lenth,1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1184
1539	I	[0229]	1a24			goto	rd_data_loop 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1185
1540	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1186
1541	I	[022a]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1187
1542	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1188
1543	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1189
1544	B					;write tx or rx address		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1190
1545	B					;input parameter ACC 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1191
1546	B					;0x30 BANK0 TX_ARRD   0x2a BANK0 RX_ADDR 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1192
1547	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1193
1548	L	[022b]			write_tx_or_rx_address: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1194
1549	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1195
1550	I	[022b]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1195
1551	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1195
1552	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1196
1553	I	[022c]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1197
1554	I	[022d]	3205			movia	0x05							;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1198
1555	I	[022e]	1218			call	write_rf_data_buf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1199
1556	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1200
1557	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1201
1558	I	[022f]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1201
1559	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1201
1560	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1202
1561	I	[0230]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1203
1562	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1204
1563	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1205
1564	B					;func name:rf_bank_switch 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1206
1565	B					;input parameter:ACC   RF_BANK1 or RF_BANK0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1207
1566	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1208
1567	L	[0231]			rf_bank_switch: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1209
1568	I	[0231]	00c5			movar	Rf_data									 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1210
1569	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1211
1570	I	[0232]	11e4			call	get_rf_status_flag 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1212
1571	I	[0233]	3201			movia	RF_BANK1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1213
1572	I	[0234]	0bc5			xorar	Rf_data,1                       	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1214
1573	I	[0235]	2103			btrss	Z                                 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1215
1574	I	[0236]	1a3e			goto	rf_set_bank0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1216
1575	I	[0237]	27c3			btrsc	Rf_buf,7						  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1217
1576	I	[0238]	1a41			goto	bank_switch_end 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1218
1577	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1219
1578	L	[0239]			rf_change_bank:		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1220
1579	I	[0239]	3253			movia	HS6220_ACTIVATE_DATA 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1221
1580	I	[023a]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1222
1581	I	[023b]	3250			movia	HS6220_ACTIVATE 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1223
1582	I	[023c]	11c7			call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1224
1583	I	[023d]	1a41			goto	bank_switch_end 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1225
1584	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1226
1585	L	[023e]			rf_set_bank0: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1227
1586	I	[023e]	23c3			btrss	Rf_buf,7						  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1228
1587	I	[023f]	1a41			goto	bank_switch_end 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1229
1588	I	[0240]	1a39			goto    rf_change_bank 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1230
1589	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1231
1590	L	[0241]			bank_switch_end: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1232
1591	I	[0241]	007c			return		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1233
1592	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1234
1593	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1235
1594	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1236
1595	B					;init RF 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1237
1596	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1238
1597	L	[0242]			init_rf: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1239
1598	I	[0242]	11a4			call	spi_init		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1240
1599	L	[0243]			reinit_rf:		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1241
1600	I	[0243]	3220			movia	SOFT_RST 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1242
1601	I	[0244]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1243
1602	I	[0245]	323d			movia	0x3d                                    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1244
1603	I	[0246]	11c7			call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1245
1604	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1246
1605	I	[0247]	3200			movia	0x00 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1247
1606	I	[0248]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1248
1607	I	[0249]	323c			movia	0x3c 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1249
1608	I	[024a]	11c7			call	rf_write_onebyte                        	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1250
1609	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1251
1610	I	[024b]	11f8			call 	rf_ce_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1252
1611	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1253
1612	I	[024c]	328b			movia	0x8b 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1254
1613	I	[024d]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1255
1614	I	[024e]	3220			movia	0x20										;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1256
1615	I	[024f]	11c7			call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1257
1616	I	[0250]	3214			movia	20 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1258
1617	I	[0251]	1197			call	DELAY_MS                             	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1259
1618	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1260
1619	I	[0252]	32ac			movia	0xac 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1261
1620	I	[0253]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1262
1621	I	[0254]	3223			movia	0x23                                    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1263
1622	I	[0255]	11c7			call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1264
1623	I	[0256]	3202			movia	2 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1265
1624	I	[0257]	1197			call	DELAY_MS                             	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1266
1625	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1267
1626	B							//movia	0x10 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1268
1627	B							//movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1269
1628	B							//movia	0x3d									//BANK0 FEATURE BG_APU 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1270
1629	B							//call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1271
1630	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1272
1631	I	[0258]	3201			movia	RF_BANK1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1273
1632	I	[0259]	1231			call 	rf_bank_switch                          	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1274
1633	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1275
1634	I	[025a]	320c			movia	0x0c 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1276
1635	I	[025b]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1277
1636	I	[025c]	3233			movia	0x33                                    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1278
1637	I	[025d]	11c7			call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1279
1638	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1280
1639	I	[025e]	3200			movia	RF_BANK0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1281
1640	I	[025f]	1231			call 	rf_bank_switch                          	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1282
1641	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1283
1642	I	[0260]	11fd			call 	rf_ce_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1284
1643	I	[0261]	3264			movia	100 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1285
1644	I	[0262]	118f			call	DELAY_US 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1286
1645	I	[0263]	11f8			call	rf_ce_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1287
1646	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1288
1647	I	[0264]	32c8			movia	200 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1289
1648	I	[0265]	00c7			movar	Init_rf_count 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1290
1649	L	[0266]			get_rf_loop:		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1291
1650	I	[0266]	0002			clrwdt   	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1292
1651	I	[0267]	32c8			movia	200 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1293
1652	I	[0268]	118f			call	DELAY_US 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1294
1653	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1295
1654	I	[0269]	3206			movia	0x06                                    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1296
1655	I	[026a]	11cd			call	rf_read_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1297
1656	I	[026b]	26c3			btrsc	Rf_buf,5									;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1298
1657	I	[026c]	1a70			goto	rf_setup_end 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1299
1658	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1300
1659	I	[026d]	07c7			DECRSZ	Init_rf_count,1	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1301
1660	I	[026e]	1a66			GOTO	get_rf_loop	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1302
1661	I	[026f]	1a43			goto	reinit_rf	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1303
1662	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1304
1663	L	[0270]			rf_setup_end:		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1305
1664	I	[0270]	3240			movia	0x40 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1306
1665	I	[0271]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1307
1666	I	[0272]	3226			movia	0x26                                    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1308
1667	I	[0273]	11c7			call	rf_write_onebyte	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1309
1668	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1310
1669	I	[0274]	3201			movia	RF_BANK1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1311
1670	I	[0275]	1231			call 	rf_bank_switch                          	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1312
1671	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1313
1672	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1314
1673	I	[0276]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1314
1674	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1314
1675	I	[0277]	3223			movia	0x23										;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1315
1676	I	[0278]	11a5			call	spi_write_abyte	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1316
1677	I	[0279]	3220			movia	0x20 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1317
1678	I	[027a]	00f0			movar	Rf_data_buf1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1318
1679	I	[027b]	3298			movia	0x98 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1319
1680	I	[027c]	00f1			movar	Rf_data_buf2 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1320
1681	I	[027d]	3275			movia	0x75 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1321
1682	I	[027e]	00f2			movar	Rf_data_buf3 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1322
1683	I	[027f]	3203			movia	0x03 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1323
1684	I	[0280]	00c6			movar	Rf_lenth		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1324
1685	I	[0281]	1218			call	write_rf_data_buf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1325
1686	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1326
1687	I	[0282]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1326
1688	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1326
1689	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1327
1690	I	[0283]	3200			movia	RF_BANK0 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1328
1691	I	[0284]	1231			call	rf_bank_switch 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1329
1692	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1330
1693	L	[0285]			HS6220_BANK0_TX_ADDR: 		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1331
1694	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1332
1695	I	[0285]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1332
1696	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1332
1697	I	[0286]	322a			movia	0x2a										;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1333
1698	I	[0287]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1334
1699	I	[0288]	3246			movia	0x46 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1335
1700	I	[0289]	00f0			movar	Rf_data_buf1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1336
1701	I	[028a]	320b			movia	0x0b 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1337
1702	I	[028b]	00f1			movar	Rf_data_buf2 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1338
1703	I	[028c]	32af			movia	0xaf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1339
1704	I	[028d]	00f2			movar	Rf_data_buf3 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1340
1705	I	[028e]	3243			movia	0x43 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1341
1706	I	[028f]	00f3			movar	Rf_data_buf4 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1342
1707	I	[0290]	3298			movia	0x98 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1343
1708	I	[0291]	00f4			movar	Rf_data_buf5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1344
1709	I	[0292]	3205			movia	0x05 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1345
1710	I	[0293]	00c6			movar	Rf_lenth 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1346
1711	I	[0294]	1218			call	write_rf_data_buf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1347
1712	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1348
1713	I	[0295]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1348
1714	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1348
1715	L	[0296]			HS6220_BANK0_RX_ADDR_P0: 		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1349
1716	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1350
1717	I	[0296]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1350
1718	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1350
1719	I	[0297]	3230			movia	0x30										;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1351
1720	I	[0298]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1352
1721	I	[0299]	3246			movia	0x46 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1353
1722	I	[029a]	00f0			movar	Rf_data_buf1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1354
1723	I	[029b]	320b			movia	0x0b 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1355
1724	I	[029c]	00f1			movar	Rf_data_buf2 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1356
1725	I	[029d]	32af			movia	0xaf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1357
1726	I	[029e]	00f2			movar	Rf_data_buf3 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1358
1727	I	[029f]	3243			movia	0x43 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1359
1728	I	[02a0]	00f3			movar	Rf_data_buf4 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1360
1729	I	[02a1]	3298			movia	0x98 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1361
1730	I	[02a2]	00f4			movar	Rf_data_buf5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1362
1731	I	[02a3]	3205			movia	0x05 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1363
1732	I	[02a4]	00c6			movar	Rf_lenth 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1364
1733	I	[02a5]	1218			call	write_rf_data_buf 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1365
1734	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1366
1735	I	[02a6]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1366
1736	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1366
1737	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1367
1738	B							;HS6220_BANK0_FEATURE  1dh,10h  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1368
1739	I	[02a7]	3210			movia	0x10 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1369
1740	I	[02a8]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1370
1741	I	[02a9]	323d			movia	0x3d										;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1371
1742	I	[02aa]	11c7			call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1372
1743	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1373
1744	B							;HS6220_BANK0_EN_AA  01h,00h  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1374
1745	I	[02ab]	3200			movia	0x00 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1375
1746	I	[02ac]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1376
1747	I	[02ad]	3221			movia	0x21										;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1377
1748	I	[02ae]	11c7			call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1378
1749	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1379
1750	B							 ;HS6220_BANK0_CONFIG  00h,fah   	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1380
1751	I	[02af]	32fa			movia	0xfa 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1381
1752	I	[02b0]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1382
1753	I	[02b1]	3220			movia	0x20										;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1383
1754	I	[02b2]	11c7			call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1384
1755	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1385
1756	B							;HS6220_BANK0_RX_PW_P0  11h,h  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1386
1757	I	[02b3]	3206			movia	RF_LENGTH 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1387
1758	I	[02b4]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1388
1759	I	[02b5]	3231			movia	0x31										;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1389
1760	I	[02b6]	11c7			call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1390
1761	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1391
1762	B							;HS6220_BANK0_RF_CH   	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1392
1763	I	[02b7]	322d			movia	45 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1393
1764	I	[02b8]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1394
1765	I	[02b9]	3225			movia	0x25                                    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1395
1766	I	[02ba]	11c7			call	rf_write_onebyte	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1396
1767	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1397
1768	B							;HS6220_BANK0_EN_RXADDR  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1398
1769	I	[02bb]	3203			movia	0x03 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1399
1770	I	[02bc]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1400
1771	I	[02bd]	3222			movia	0x22										;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1401
1772	I	[02be]	11c7			call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1402
1773	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1403
1774	B							 ;HS6220_BANK0_RF_SETUP  	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1404
1775	I	[02bf]	3247			movia	0x47										;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1405
1776	I	[02c0]	00c5			movar	Rf_data										 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1406
1777	I	[02c1]	3226			movia	0x26                                    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1407
1778	I	[02c2]	11c7			call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1408
1779	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1409
1780	B							;HS6220_BANK0_DYNPD   	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1410
1781	I	[02c3]	3227			movia	0x27 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1411
1782	I	[02c4]	00c5			movar	Rf_data 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1412
1783	I	[02c5]	323c			movia	0x3c										;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1413
1784	I	[02c6]	11c7			call	rf_write_onebyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1414
1785	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1415
1786	I	[02c7]	11dd			call	clear_rf_status 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1416
1787	I	[02c8]	11d8			call	flush_rx_fifo 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1417
1788	I	[02c9]	11d3			call	flush_tx_fifo		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1418
1789	B					;		call	rf_tx_set 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1419
1790	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1420
1791	I	[02ca]	11fd			call	rf_ce_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1421
1792	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1422
1793	I	[02cb]	007c			return	 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1423
1794	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1424
1795	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1425
1796	B					;carrier mode 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1426
1797	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1427
1798	L	[02cc]			hs6220_carrier_mode: 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1428
1799	I	[02cc]	11f8			call	rf_ce_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1429
1800	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1430
1801	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1431
1802	I	[02cd]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1431
1803	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1431
1804	I	[02ce]	3225			movia	0x25                                    	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1432
1805	I	[02cf]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1433
1806	I	[02d0]	322d			movia	45 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1434
1807	I	[02d1]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1435
1808	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1436
1809	I	[02d2]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1436
1810	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1436
1811	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1437
1812	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1438
1813	B							csn_low 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1439
1814	I	[02d3]	2e86				bcr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1439
1815	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1439
1816	I	[02d4]	3226			movia	0x26 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1440
1817	I	[02d5]	11a5			call	spi_write_abyte                         	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1441
1818	I	[02d6]	32c7			movia	0xc7 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1442
1819	I	[02d7]	11a5			call	spi_write_abyte 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1443
1820	B							csn_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1444
1821	I	[02d8]	2a86				bsr		PB5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1444
1822	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1444
1823	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1445
1824	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1446
1825	I	[02d9]	11fd			call	rf_ce_high 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1447
1826	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1448
1827	I	[02da]	007c			return 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1449
1828	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1450
1829	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1451
1830	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1452
1831	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1453
1832	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1454
1833	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1455
1834	B					;function name: rf_power_up 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1456
1835	B					;func:rf power on 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1457
1836	B					;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1458
1837	B					/* 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1459
1838	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1479
1839	B							 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1480
1840	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1481
1841	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1482
1842	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1483
1843	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1484
1844	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1485
1845	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1486
1846	B					//-------------RF command--------------------- 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1487
1847	B					#define HS6220_R_REGISTER				0x00 // Define read command to register 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1488
1848	B					#define HS6220_W_REGISTER				0x20 // Define write command to register 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1489
1849	B					#define HS6220_R_RX_PAYLOAD				0x61 // Define RX payload register address 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1490
1850	B					#define HS6220_W_TX_PAYLOAD				0xA0 // Define TX payload register address 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1491
1851	B					#define HS6220_FLUSH_TX					0xE1 // Define flush TX register command 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1492
1852	B					#define HS6220_FLUSH_RX					0xE2 // Define flush RX register command 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1493
1853	B					#define HS6220_REUSE_TX_PL				0xE3 // Define reuse TX payload register command 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1494
1854	B					#define HS6220_ACTIVATE					0x50 // Define ACTIVATE features register command 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1495
1855	B					#define HS6220_R_RX_PL_WID				0x60 // Define read RX payload width register command 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1496
1856	B					#define HS6220_W_ACK_PAYLOAD			0xA8 // Define write ACK payload register command 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1497
1857	B					#define HS6220_W_TX_PAYLOAD_NOACK		0xB0 // Define disable TX ACK for one time register command 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1498
1858	B					#define HS6220_NOP						0xFF // Define No Operation, might be used to read status register 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1499
1859	B					#define HS6220_READ_STATUS				0xFF 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1500
1860	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1501
1861	B					#define HS6220_ACTIVATE_DATA			0x53 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1502
1862	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1503
1863	B					#define HS6220_CMD_CE_HIGH				0xD5 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1504
1864	B					#define HS6220_CMD_CE_LOW				0xD6 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1505
1865	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1506
1866	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1507
1867	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1508
1868	B					#define HS6220_STATUS_RX_DR				0x40 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1509
1869	B					#define HS6220_STATUS_TX_DS				0x20 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1510
1870	B					#define HS6220_STATUS_MAX_RT			0x10 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1511
1871	B					#define HS6220_STATUS_TX_FULL			0x01 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1512
1872	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1513
1873	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1514
1874	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1515
1875	B					#define			RF_LENGTH				6 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1516
1876	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1517
1877	B					#define			RFDATAADDRESS			0x70 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1518
1878	B					#define			RF_BANK0				0       	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1519
1879	B					#define			RF_BANK1				1 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1520
1880	B					#define			SOFT_RST				0x20 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1521
1881	B					 	;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1522
1882	B						;contain:G:\资料\2_RW合封资料\可提供给客户的合封资料\RW1602B0\pro_car\pro_car_tx.asm:1523
LST_END:
